**Компания «Доступные заборы»**

**Забор по Главному проезду от уч. № 1 до уч. № 190, длина забора 770 м**

**Забор из профнастила**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы и материалы | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб |
| **Забор из профнастила с оцинкованным покрытием; выс. Н-2; 2 лаги;**   * отечественный профнастил С8; Новолипецкий МК * столбы L-3м 60x60x2 мм * лаги 40х20 мм * столбы окрашены грунтовкой ГФ 21, обеспечивающей хорошую адгезию и антикоррозионную защиту (цвет грунтовки либо серый, либо кирпично-красный) * пластиковые заглушки на столбах * саморезы в цвет профлиста * общее заглубление столбов на глубину 1,2 метра с шагом 2,5 метра | пог.м | 770 | 1450 | 1 116 500 |
| **Каркас калитки 1х2м**   * каркас из профтрубы 40х20х2 * усиленные столбы 80х80 толщиной 3 мм * петли на подшипниках (обеспечивают бесшумное открывание и легкость вращения) * снаружи проушины для замка * изнутри запирающая щеколда | ед. | 1 | 4450 | 4450 |
| Скидка за объем | 22 419 | | | |
| **итого: 1 098 531 руб** | | | | |

**Забор из сетки-рабицы в рамке**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы и материалы | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб |
| **Забор из сетки-рабицы с в секциях; выс. Н-2; 2 лаги;**   * оцинкованная сетка-рабица с ячейками 50х50 мм и толщиной 1,8 мм * столбы L-3м 60x40x2 мм * столбы окрашены грунтовкой ГФ 21, обеспечивающей хорошую адгезию и антикоррозионную защиту * пластиковые заглушки на столбах * общее заглубление столбов на глубину 0,9м с шагом 2,5 м | пог.м | 770 | 992 | 763 840 |
| **Каркас калитки 1х2м**   * каркас из профтрубы 40х20х2 * усиленные столбы 80х80 толщиной 3 мм * петли на подшипниках (обеспечивают бесшумное открывание и легкость вращения) * снаружи проушины для замка * изнутри запирающая щеколда | ед. | 1 | 4450 | 4450 |
| **итого: 768 290 руб** | | | | |

**Забор из сетки-рабицы**

| Работы и материалы | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Забор из сетки-рабицы с 1 протяжка; выс. Н-2; 2 лаги;**   * оцинкованная сетка-рабица с ячейками 50х50 мм и толщиной 1,8 мм * столбы L-3м 60x40x2 мм * столбы окрашены грунтовкой ГФ 21, обеспечивающей хорошую адгезию и антикоррозионную защиту * пластиковые заглушки на столбах * общее заглубление столбов на глубину 0,9м с шагом 2,5 метра | пог.м | 770 | 675 | 519 750 |
| **Каркас калитки 1х2м**   * каркас из профтрубы 40х20х2 * усиленные столбы 80х80 толщиной 3 мм * петли на подшипниках (обеспечивают бесшумное открывание и легкость вращения) * снаружи проушины для замка * изнутри запирающая щеколда | ед. | 1 | 4450 | 4450 |
| **итого: 524 200 руб** | | | | |